

 **Załącznik nr 3**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

***„Konserwacja i restauracja wystroju ścian zabytkowego, drewnianego kościoła w Gawłuszowicach- polichromia”***

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII W PREZBITERIUM**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Ściana północna | (11,25 x 8) - (9,6 + 6) = | 74,40 | m2 | od pow. ściany odjęto pow. pilastrów (0,6 x 8) x 2 = 9,6 oraz pow. portalu z drzwiami: 2 x 3 = 6 |
| Ściana południowa | (11,25 x 8) - (9,6 + 3,63) = | 76,77 | m2 | od pow. ściany odjęto pow. pilastrów (0,6 x 8) x 2 = 9,6 oraz okna: 1,43 x 2,54 = 3,63 |
| Ściana wschodnia | (3,37 + 4 + 3,37) x 8 - 7,26 = | 78,66 | m2 | od pow. ściany odjęto pow. dwóch okien: (1,43 x 2,54) x 2 = 7,26 |
| Sufit | (13,9 x 9,92) - 7,89 = | 130,00 | m2 | od powierzchni objęto naroża apsyd |
| Pilastry w prezbiterium | (1,23 x 8) x 4 =  | 39,36 | m2 | głowice w rozwinięciu |
|  |  |  |  |  |
|  | **łącznie polichromia prezbiterium bez portalu z drzwiami:** | **399,19** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII W ZAKRYSTII**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Ściana północna | 8 x 3,32 =  | 26,56 | m2 |  |
| Ściana południowa | (8 x 3,32) – 6 = | 20,56 | m2 | bez portalu (2 x 3 = 6) |
| Ściana wschodnia | (4,32 x 3,32) – 0,86 = | 13,48 | m2 | bez okna (1,02 x 0,84 = 0,86) |
| Ściana zachodnia z drzwiami | 4,32 x 3,32 =  | 14,34 | m2 |  |
| Strop | 8 x 4,37 = | 34,96 | m2 |  |
| Boki belek | (0,32 x 4,37) x 10 = | 14,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **łącznie polichromia zakrystii bez portalu z drzwiami:** | **123,90** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII W KRUCHCIE WEJŚCIOWEJ**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Ściana wschodnia (historyczna) | (6,2 x 3,45) – 4,96 = | 16,43 | m2 | bez portalu (1,77 x 2,8 = 4,96) |
|  | **łącznie polichromia w kruchcie wejściowej bez portalu z drzwiami:** | **16,43** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII W KRUCHCIE BOCZNEJ**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Ściana północna (historyczna) | (3,78 x 2,91) – 4,96 = | 6,04 | m2 | bez portalu (1,77 x 2,8 = 4,96) |
|  | **łącznie polichromia w kruchcie bocznej bez portalu z drzwiami:** | **6,04** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA PORTALI Z DRZWIAMI W NAWIE I PREZBITERIUM**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Portal w prezbiterium z drzwiami | ((2 x 2,85) + (2,20 x 3) + (2,34 + 1,21 + 2,34) x 0,25) x 1,1 = | 15,15 | m2 |  |
| Portal główny w nawie z drzwiami | ((2,58 x 3,25) x 2 + (1,5 + 2,7 + 2,7) x 0,25) x 1,1 = | 20,36 | m2 |  |
| Portal boczny w nawie z drzwiami | ((2,29 x 2,92) x 2 + (1,19 +2,41 + 2,41) x 0,25) x 1,1 = | 16,37 | m2 |  |
|  | **łącznie polichromia nawy bez portalu u z drzwiami:** | **51,88** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA BALUSTRADY CHÓRU**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Balustrada od strony nawy | (14,42 x 1,23) x 2 =  | 35,48 | m2 |  |
| Balustrada schodów | (7,5 x 1) x 2 =  | 15,00 | m2 |  |
|  | **łącznie polichromia nawy bez portalu z drzwiami:** | **50,48** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **KONSERWACJA I RESTAURACJA BELKI TĘCZOWEJ Z KRUCYFIKSEM**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Belka tęczowa | (9,92 x 0,32) x 4 =  | 12,68 | m2 |  |
| Belka stropowa nad tęczą | (9,92 x 0,35) x 3 = | 10,41 | m2 |  |
| Krucyfiks |  | 4,50 | m2 |  |
|  | **łącznie polichromia nawy bez portalu z drzwiami:** | **27,59** | **m2** |  |

|  |
| --- |
| 1. **ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE W NAWIE**
 |
| Nazwa elementu | wyliczenia | ilość | jednostka | uwagi |
| Filary pod chórem | ((0,23 x 4) x 3,46) x 6 = | 19,08 | m2 |  |
| Belka stropowa | (0,35 x 15) x 2 = | 10,50 | m2 |  |
|  | **łącznie elementy architektoniczne nawy:** | **29,58** | **m2** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Łącznie powierzchnie polichromowane:** | **705,09** | **m2** |  |